**Инструкция по охране труда при очистке крыш от снега**

* [Как обеспечить охрану труда при очистке крыш от снега и льда и уборке производственной территории](https://budget.1otruda.ru/#/document/16/38623/)

|  |
| --- |
| **Инструкция по охране труда при очистке крыш от снега**  **1. Общие требования охраны труда**  1.1. Для выполнения обязанностей по очистке крыш от снега могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности, обучение безопасным методам и приемам при работе на высоте, инструктаж по электробезопасности, проверку знаний по охране труда.  1.2. При очистке крыш от снега работники обязаны:   * выполнять требования настоящей инструкции и инструкции о мерах пожарной  безопасности; * выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, помнить о личной ответственности  за соблюдение правил охраны труда; * знать принцип работы и устройство применяемого оборудования, инструмента, технологию  производства работ; * пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной  защиты; * уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае; * знать месторасположение средств оказания первой помощи пострадавшим, пути  эвакуации людей в случае аварии или пожара; * не появляться на работе и не приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также не  приносить с собой и не распивать на рабочем месте спиртные напитки; * не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; * применять в процессе работы оборудование и механизмы по назначению; * быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований охраны  труда.   1.3. Основными опасными производственными факторами, оказывающими воздействие на работника при очистке крыш от снега, могут быть:   * туман, гололед, гроза и ветер со скоростью 15 и более м/сек; * элементы и детали кровель; * несущие конструкции крыши и ограждений; * торчащие на крыше гвозди, электропроводка.   1.4. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда работник несет  ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.  **2. Требования охраны труда перед началом работы**  2.1. Надеть исправную спецодежду и обувь, застегнуть и заправить, чтобы не было свисающих  концов.  2.2. Подготовить к работе весь инструмент и убедиться в его исправности:   * проверить исправность страховочной системы; * оградить место падения сосулек и падающего снега, вывесить плакаты "Проход закрыт".   2.3. При очистке крыш от снега работник должен использовать страховочную систему.  2.4. При выполнении работ на крыше с уклоном более 25 градусов, а также на мокрой или  покрытой инеем или снегом (независимо от уклона) работники должны использовать ходовые  мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми планками. Конец ходового мостика должен быть  закреплен крюком к коньку крыши.  2.5. Во время гололедицы, тумана, ветра силой более 5 баллов, проливного дождя и снегопада, а  также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения, проведение  любых работ по очистке крыш от снега запрещается.  2.6. Запрещается сбрасывать с крыши на землю неиспользованные материалы, инструменты,  приспособления и строительный мусор.  2.7. При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторожным,  так как на ней могут быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки, которые  являются причинами травм.  **3. Требования охраны труда во время работы**  3.1. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры предосторожности:   * тротуары, улицы и проезды на ширину возможного падения снега должны ограждаться; * все дверные проемы, а также арки ворот у зданий, выходящие в сторону очищаемого от  снега ската кровли, должны быть закрыты или же охраняться дежурным, стоящим внутри  лестничных клеток или арок, для предупреждения выходящих из зданий людей от  опасности; * кроме ограждения у места сбора снега, наледи и сосулек, должна быть выставлена охрана  для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше; * работающим на крыше не разрешается касаться телевизионных антенн, световых реклам,  телефонных траверз и других установок, которые могут вызвать поражение электрическим  током.   3.2. Не допускается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, а также на  зеленые насаждения во избежание их повреждения. Также не допускается сбрасывать снег с крыш  на находящиеся внизу будки, киоски, торговые палатки, ларьки и др.  **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**  4.1. При обнаружении в процессе работы неисправностей в эксплуатируемых инструментах,  приспособлениях, оснастке необходимо немедленно прекратить работу, поставить в известность  руководителя работ.  4.2. При несчастном случае работник должен оказать первую помощь пострадавшему, немедленно  сообщить о случившемся руководителю работ и принять меры к сохранению обстановки для  расследования обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, если это не угрожает  жизни и здоровью окружающих и не ведет к аварии, при необходимости вызвать бригаду скорой  помощи.  4.3. Работник обязан немедленно известить своего руководителя о любой ситуации, угрожающей  жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об  ухудшении состояния своего здоровья.  4.4. При возникновении опасности пожара немедленно сообщить об этом руководителю работ, а в  случае необходимости вызвать пожарную бригаду и принять все необходимые меры к ликвидации  возгорания.  **5. Требования охраны труда по окончании работы**  5.1. После окончания очистки крыш ограждение и плакаты разрешается снимать только после  уборки снега и вывозки его за пределы прилегающей территории.  5.2. Остатки материалов, приспособлений убрать с крыши.  5.3. Снять спецодежду и обувь, привести в порядок и убрать в шкаф, вымыть лицо и руки. |

**Памятка при выполнении работ по уборке снега и льда с крыш, карнизов зданий и сооружений**

* [Как обеспечить охрану труда при очистке крыш от снега и льда и уборке производственной территории](https://budget.1otruda.ru/#/document/16/38623/)

|  |
| --- |
| **Памятка при выполнении работ по уборке снега и льда с крыш, карнизов зданий и  сооружений**  1. Уборку снега с крыш, карнизов зданий и сооружений относят к работам повышенной опасности и оформляют нарядом-допуском.  2. К работам по уборке снега с крыш, карнизов зданий и сооружений допускайте сотрудников не моложе 18 лет, которые прошли медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, в том числе при работе на высоте, инструктажи, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.  3. Обеспечьте сотрудников средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными касками, а при выполнении работ на высоте - средствами индивидуальной защиты от падения с высоты.  4. Опасные зоны возможного падения снега и льда оградите с трех сторон инвентарными решетками, щитами, веревкой с красными флажками (сигнальной лентой). Ограждение размещайте на расстоянии не менее 6 м от здания при его высоте до 20 м, при высоте от 20 до 40 м - не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега с крыш зданий высотой более 40 м  размер ограждаемой зоны должен быть пропорционально увеличен.  5. До ограждения зоны возможного падения снега и льда на тротуаре выставите дежурного в сигнальном жилете и защитной каске, снабдите его свистком для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше.  6. При уборке снега с крыш запретите сотрудникам касаться электропроводов.  7. Уборку снега с крыш всех конструкций проводите начиная от конька к карнизу равномерно, не допускайте перегрузки от снега отдельных участков кровли.  8. Не допускайте применять металлический инструмент для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и других местах).  9. Сбрасывать снег с крыш разрешается только в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы и подходы к нему должны быть хорошо освещены.  10. Скалывайте ледяные сосульки с краев крыш и у водосточных труб только специальным приспособлением - крючком. |